(8.5, 257.5)

60 kNm

x

8.5 kN

50 kN

S

M

60 kNm

x

8.5 kN

S

M

A

100 kN

-100 kN

100 kN

F2

F1

FAx

FD

FAy

60 kNm

24 kN / m

50 kN

**A**

60 kNm

50 kN

24 kN / m

**B**

3 m

**E**

**D**

**C**

**A**

6 m

6 m

6 m

60 kNm

x

8.5 kN

257.5 kN

50 kN

72 kN

S

M

S

M

60 kNm

x

8.5 kN

50 kN